**Carro de servicio SW 10x6-3**

**- modelo reforzado**

**Dimensiones**

Longitud: 1100 mm

Ancho: 700 mm

Altura: 1010 mm

Atenuaciones interiores:

Altura entre estantes: 275 mm

Balda: 1000 x 600 mm

**Diseño**

El carro de servicio consta de CNS 18/10 (AISI 304),

Material No. 1.4301. Entre un marco de tubo redondo cerrado de una pieza con un diámetro de = 25 mm se encuentran tres estantes embutidos y soldados. La superficie del estante está micro pulida. Los tubos redondos de los lados cortos se utilizan como empuñaduras. Un borde de perfil biselado circunferencial de 35 mm en los estantes, el borde del estante pulido con rodillo y las costuras soldadas de una pieza entre el marco del tubo y los estantes aumentan la estabilidad del carro de servicio.

Los estantes están revestidos por debajo con una alfombra antirruido que aísla el ruido.

El carro de servicio se puede mover sobre ruedas sintéticas según DIN 18867, parte 8 (4 ruedas direccionales, 2 de ellas con cerrojo, diámetro de las ruedas 125 mm). Las ruedas están montadas sobre una viga transversal que se desplaza lateralmente. Los protectores de pared sintéticos sólidos (polietileno) en las cuatro esquinas protegen contra daños.

**Accesorios y opciones**

• Contenedor de basura AFB 4 x 2 x 2,5 de CNS, con dispositivo para colgar, 18,5 litros (N ° de pedido 555509)

• Recipiente para cubiertos BGN 1 / 3-150 de CNS, con dispositivo para colgar, 110 cubiertos

(Núm. De pedido 555 510)

• Barandilla circunferencial, 50 mm de altura

• Placas de refuerzo para mayor estabilidad

• Perfiles de refuerzo de balda (Sin alfombrilla antideslizante en combinación con el perfil de refuerzo)

**Juegos de paneles:**

• Revestimiento de 3 lados, acero inoxidable, para enganchar en carros de servicio, Núm. De pedido: 375451

• Paneles de 3 lados con puertas batientes en la parte delantera, de acero inoxidable, para un fácil montaje en carros de servicio, Núm. De pedido: 375452 (no es posible en combinación con placas de refuerzo)

• Paneles Lámina fina de 3 caras, doble cara galvanizada, con recubrimiento de polvo en varios colores, para enganchar en carros de servicio, Núm. De pedido: 375455

• Paneles de 3 lados con puertas batientes en la parte delantera, chapa fina, doble cara galvanizada, con recubrimiento de polvo en varios colores, para un fácil montaje en carros de servicio, Núm. De pedido: 375456 (no es posible en combinación con placas de refuerzo)

**Datos técnicos**

Material: acero al cromo-níquel 18/10 (AISI 304),

Poliamida (PA)

Peso: 24 kilogramos

Capacidad de carga por carro: 200 kg

Capacidad de carga por balda: 80 kg

Cantidad de estantes: 3

**Características especiales**

• Borde de perfil circunferencial en los estantes para una mayor estabilidad del carro de servicio y evitar que los objetos colocados sobre él se deslicen hacia los lados

**Fabricación**

Fabricante: B.PRO

Modelo: SW 10x6-3

No de pedido: 569 780