# Löffelwagen LW 8 x 5-2

**Abmessungen**

Länge: 900 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 950 mm

**Ausführung**

Der Löffelwagen aus CNS 18/10 ist aus stabilem Rundrohr mit einem Durchmesser von 25 mm gefertigt. Dazwischen sind zwei tiefge­zogene Borde 800 x 500 mm mit umlaufend erhöh­tem Profilrand eingeschweißt. Das obere Bord ist mit Öffnungen bzw. Aussparungen für große Schö­pflöffel, Schneebesen, Kellen etc. versehen.

Längsse­its ist genügend Platz zum Abstellen von Gewürzdo­sen. Darüber befindet sich auf beiden Längsseiten eine Galerie, die das Anhängen von Kleinteilen ermög­licht. Eine zusätzliche Hängeleiste für Löffel, Fleischgabeln usw. befindet sich an der Unterseite. Das untere Bord ist als Tropfwanne mit aufgesetztem Kasten für die Arretierung der von oben eingestellten Rühr- oder Schöpfteile ausgeführt.

Die Rundrohre an den Stirnseiten werden als Schiebegriffe genutzt.

Der Löffelwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabwei­ser.

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 19 kg

Kapazität: 11 Öffnungen für Kellen,

Schneebesen, etc.

### Besonderheit

* Tropfwanne mit aufgesetztem Kasten zur Arretierung der Bestückung

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: LW 8 x 5-2

Best.Nr. 569791