# Chariot à louches LW 8 x 5-2

**Dimensions**

Longueur : 900 mm

Largeur : 600 mm

Hauteur : 950 mm

**Modèle**

Le chariot à louches en acier inoxydable est fabriqué en tube rond stable avec un diamètre de 25 mm. Il comprend deux tablettes embouties   
800 x 500 mm soudées avec bord périphérique surélevé. La tablette supérieure est dotée d’ouverture et d’évidements pour des louches, fouets, cuillères, etc. de grande taille.

Le long côté comporte un espace pour le dépôt de boîtes d’épices. Au-dessus, sur les deux longs côtés, se trouve une galerie qui permet d’accrocher de petits éléments. Une barre d’accrochage supplémentaire pour les cuillères, fourchettes à viande etc. se trouve sur la face inférieure. La tablette inférieure est un bac d’égouttement avec une caisse posée pour le blocage des ustensiles de mélange ou de service placés au-dessus.

Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée.

Le chariot à louches roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 19 kg

Capacité : 11 ouvertures pour louches, fouets, etc.

### Particularité

* Bac d’égouttement avec caisses posées pour le blocage des éléments de garnissage

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : LW 8 x 5-2

Référence 569791