# Regalwagen RWRA 851 900 mm hoch

**Abmessungen**

Länge: 662 mm

Breite: 733 mm

Höhe: 900 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 73 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 2/1, 1/1 und 2/4 versehen. Der Regalwagen ist mit einer glatten Arbeitsplatte (590 x 662 mm) ausgestattet die

4-seitig abgekantet ist.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyethylen) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr: 1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen: 1,2 mm

Gewicht: 20 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg

Anzahl Auflagenpaare: 8

Kapazität: 8 x GN 2/1 oder

16 x GN 1/1

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung
* Ausführung mit Arbeitsplatte

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWRA 851 900 mm hoch

Best.Nr. 569967