# Distribuidor de platos de cocina SAW 2

**Dimensiones**

Longitud: 936 mm

Longitud (con tapa corredera opcional): 1.006 mm

Anchura: 714 mm

Altura: 933 mm

Altura (con tapa corredera opcional): 1.000 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El distribuidor de platos de cocina está fabricado en acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino. Los compartimentos para mantener la comida caliente soldados y embutidos pueden calentarse y regularse independientemente con agua o en seco. Cada compartimento lleva una marca que equivale al volumen de relleno de 4 litros. Alrededor del compartimento hay un borde de perfil La numeración del compartimento está gravada en la tapa. Los compartimentos vienen equipados con un grifo de salida con seguro contra una apertura involuntaria en su parte inferior.

El cuadro de mandos ahondado está dotado de interruptor y un regulador de temperatura en la parte frontal. El regulador de temperatura garantiza el ajuste de temperatura sin escalonamientos de cada compartimento. La conexión de cable helicoidal con una caja de clavija inactiva se ha colocado enfrente del lado del cuadro de mandos.

En el lado del cuadro de mandos, ha sido colocada un asa de seguridad corrediza de acero al cromo-níquel con elementos laterales de protección contra golpes de plástico (poliamida), que también protegen los elementos conmutadores.

El bastidor inferior abierto tiene cuatro robustos tubos cuadrangulares, y entre ellos una tabla receptora soldada con canto.

El carro puede trasladarse gracias a sus ruedas inoxidables de plástico (2 ruedas de caballete y 2 ruedas giratorias con 2 topes de fijación de 125 mm ø). Las macizas gomas de plástico (poliamida) para proteger contra golpes colocadas en las cuatro esquinas evitan que el aparato pueda resultar dañado.

### Accesorios / Opciones

* Tabla abatible colocada en el lado frontal y/o los laterales
* Tapa abatible 1/3 a 2/3, ambas utilizables como tabla
* Tapa corredera con rodamiento de bolas
* Bandeja para tapas GN, para colocar tapa GN 1/1 y sus subdivisiones, colocada en la parte frontal
* Para ver más modelos con ruedas, consúltese la lista general de precios

**Datos técnicos**

Material: 1.4301 / 1.4016

Peso: 33,5 kg

Capacidad: 2 compartimentos para mantener la comida caliente

Compartimentos para mantener comida caliente: para GN 1/1-200 o sus subdivisiones

Temperatura regulable de +30°C a +95 °C

Consumo nominal de corriente: 220-240V / 50Hz / 1,4 kW

### Características especiales

* Protección contra salpicaduras y chorros de agua (IPX 5)
* Tapa con borde de perfil
* Los compartimentos pueden calentarse con agua o en seco
* Los compartimentos pueden calentarse o regularse independientemente
* El grifo de salida lleva un seguro contra una apertura involuntaria
* Apto para instalaciones de optimización
* según DIN 18867, parte 7

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: SAW 2

B.PRO INMOTION

N° de pedido **572 153**