# STW 2 – Chariot de transport

##### Dimensions

Longueur: 1009 mm

Largeur: 714 mm

Hauteur: 915 / 885 mm

**Exécution**

**Présentation**

Le chariot de transport est entièrement en acier chrome-nickel 18/10. La surface est microlée.

Le tableau de commande encastré dans un décaissé avec interrupteur Marche/Arrêt, témoin lumineux, câble spiralé avec fiche mâle et prise borgne se trouve au front. Le thermostat permet un réglage continu de la température des compartiments.

Une poignée de manœuvre en acier au chrome-nickel est prévue du côté service, équipée aux côtés d’éléments en plastique (polyamide) de protection contre les chocs, qui protège également les éléments de commande.

Le chariot est équipé de roulettes en plastique anti-corrosion (2 roulettes fixes et 2 roulettes de guidage avec frein d’un diamètre de 125 mm). Des butoirs massifs en plastique (polyamide) aux quatre angles protègent le chariot distributeur de tout risque de détérioration.

### Corps du chariot

Le corps du chariot est à double paroi et isolé.

Le châssis inférieur est équipé:

* De deux compartiments chauffants et réglables indépendamment l’un de l’autre sans joints apparents, chacun équipé de 9 paires de glissières embouties et espacées de 57,5 mm, convenant aux récipients GN 1/1. La hauteur du compartiment est de 588 mm. La porte battante est isolée et à double paroi et s’ouvre à 270° La porte est pourvue d’une fermeture à enclenchement automatique.

### Accessoires/ Options

* Butoirs massifs en plastique (polyéthylène)
* Pose d’une rampe, soit à 3 côtés ou entièrement
* Réglage électronique de température avec affichage numérique
* Consultez notre tarif pour autres dispositions des roulettes
* Timon à gauche ou à droite

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier au chrome-nickel 18/10

Poids: 67 kg

Capacité: 2 compartiments chauffants

Compartiments chauffants: pour 9 x GN1/1 avec 9 paires de glissières embouties (espacées de 57,5mm) version hygiène H1

Température réglable de +30°C jusqu’à +85 °C

Tension/puissance: 220-240V / 50-60Hz / 1,0 kW

### Particularité

* Protection contre les projections d’eau (IPX 5)
* Les compartiments chauffants peuvent être commandés et chauffés individuellement
* Compartiments version hygiène H1
* DIN 18867, partie 7

**Produit**

Fabricant: B.PRO

Modèle: STW 2

 B.PRO INMOTION

Référence : **572 159**