# STW 2 – voedseltransportwagen

**Afmetingen**

Lengte: 1009 mm

Breedte: 714 mm

Hoogte: 915 / 885 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De voedseltransportwagen bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Het bedieningspaneel bevindt zich verzonken samen met een aan-/uit-schakelaar, controlelamp, spiraalkabel, blindstekkerbus en temperatuurregelaar aan de voorzijde. De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling van de warmhoudvakken

Langs de kant van de bediening is een CNS-veiligheidsschuifknop met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht, die eveneens ter bescherming van de schakelelementen dient.

De wagen kan door middel van roestvrije kunststofwielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Wagencorpus

Het wagencorpus is dubbelwandig en geïsoleerd.

In de onderbouw zijn ingebouwd:

* twee verwarmde, naadloze, los van elkaar te verwarmen en te regelen kastvakken met 9 paar verzonken plaatsuitkepingen in een afstand van 57,5 mm, ter opname van GN-houders met een grootte van GN 1/1. De hoogte van de kastruimte bedraagt 535 mm. De vleugeldeuren zijn dubbelwandig en geïsoleerd en zijn 270° zwenkbaar. De kastdeuren zijn van ronde grepen en een zelfsluitend slot voorzien.

### Toebehoren/ opties

* Continue stootrand uit kunststof (polyethyleen)
* Opzetstuk van galerij, 3-zijdig of doorlopend
* elektronische temperatuurregelaar met digitale weergave
* Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst
* Trekdissel links of rechts

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 67 kg

Capaciteit: 2 verwarmde kastvakken

Kastvakken: Voor telkens 9 x GN1/1 met 9 paar plaatsuitkepingen (afstand 57,5mm) hygiënische uitvoering H1

Temperatuur van +30°C tot +85°C regelbaar

Aansluitwaarde: 220-240V / 50Hz / 1,0 kW

### Bijzonderheid

* Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)
* de kastvakken kunnen los van elkaar worden verwarmd en geregeld
* Kastvakken hygiënische uitvoering H1
* Conform DIN 18867, deel 7

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: STW 2

 B.PRO INMOTION

Best-nr. **572 159**