# 2 SHVS 21-26 – bordendispenser

**Afmetingen**

Lengte: 1018 mm

Breedte: 513 mm

Hoogte: 931 mm

Hoogte (met optioneel potdeksel) 1071 mm

**Uitvoering**

## Opbouw

De bordendispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

Met behulp van de leibuizen uit kunststof kunnen de twee stapelbuizen voor met was gevulde warmhoudborden met een diameter van 21-26 cm worden ingesteld. De bordendispenser is met een performante circulatieluchtverwarming uitgerust die een veilige opwarming van de met was gevulde warmhoudborden uit CNS garandeert. Twee dubbelwandig geïsoleerde deksels uit edelstaal zijn door een scharnier eenvoudig te bedienen en garanderen een optimale isolatie.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

Het bedieningspaneel bevindt zich verzonken samen met een aan-/uit-schakelaar, controlelamp, spiraalkabel, blindstekkerbus en temperatuurregelaar aan de voorzijde. De temperatuurregelaar garandeert de traploze temperatuurinstelling van de circulatieluchtverwarming.

Langs de kant van de bediening is een CNS-veiligheidsschuifknop met zijdelingse schokdempelementen uit kunststof (polyamide) aangebracht, die eveneens ter bescherming van de schakelelementen dient.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Dekselarrêtering ter hoogte van de bedekking
* Decoratieve uitvoering
* Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

### Technische gegevens

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 59 kg

Capaciteit: ca. 76 warmhoudborden

Binnendiameter: ø 210 -260 mm

Aantal buizen: 2

Stapelhoogte met

potdeksel: 620 mm

Inwendige ruimte van

 toestel: Temperatuur van +30°C tot

 +130°C regelbaar

Aansluitwaarde: 220-240V / 50Hz / 3,6 kW

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

### Bijzonderheid

* Beschermd tegen spatten en waterstralen (IPX 5)
* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* speciaal voor met was gevulde wamhoudborden uit CNS
* Geschikt voor optimaliseringsinstallaties
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Type: 2 SHVS 21-26

 B.PRO INMOTION

Best-nr.: **572 168**