# CCE-A– dienbladdispenser

**Afmetingen**

Lengte: 810 mm

Breedte: 555 mm

Hoogte: 900 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De dienbladdispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is ultrafijn gepolijst.

De dienbladdispenser is open uitgevoerd. De dienbladen worden op een platform geplaatst. Deze is langs alle kanten van een opstaande rand voorzien (behalve uitsparingen met het oog op reiniging) om het wegglijden van de dienbladen te voorkomen.

Door de trekveren te laten op- en afhangen kan de veerspanning naargelang de te laden goederen worden geregeld, om op die manier een gelijke verdeelhoogte te garanderen.

De dienbladdispenser is speciaal voor het gebruik aan de band geconcipieerd.

Langs de kant van de bediening is een veiligheidsschuifknop uit CNS aangebracht.

De dispenser kan door middel van roestvrije kunststofwielen (2 bokwielen en 2 zwenkwielen met vergrendelaar met 125 mm ø) worden bewogen. Massieve stoothoeken uit kunststof (polyamide) aan de vier hoeken beschermen tegen beschadiging.

### Toebehoren/ opties

* Bijkomende wieluitvoeringen zie de exhaustieve prijslijst

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 35 kg

Capaciteit: ca. 100 tabletten,

 530 x 370 mm

Stapelhoogte: 700 mm

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

Max. belading: 200 kg

### Bijzonderheid

* Wijziging van de veerspanning mogelijk
* Uitvoering voor het gebruik aan de band
* twee zijdelingse tabletgeleidingen
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Producent: B.PRO

Model: CCE-A

Best-nr. **574 929**