# UNI-H 58/58 – distributore universale

**Dimensioni**

Lunghezza: 958 mm

Larghezza: 714 mm

Altezza: 931 mm

Altezza (con coperchio): 1071 mm

**Modello**

**Struttura**

Il distributore universale è completamente di acciaio inox 18/10. La superficie è microfinita.

Il corpo è a parete singola e compatto in modello chiuso. Il distributore universale possiede un rivestimento interno completo verniciato a povere per evitare rigature delle stoviglie.

Grazie alla suddivisione a reticolo della piattaforma, mediante le 8 guide di plastica a posizione variabile s possono accatastare i più diversi tipi di stoviglie.

La piattaforma di accatastamento è scorrevole e protetta dal rovesciamento da guide con ruote montate su cuscinetti a sfere.

Agganciando o sganciando le molle, se ne può regolare la tensione in base alle stoviglie impilate, in modo da garantire un'altezza di distribuzione costante.

Il pannello di comando si trova in un avvallamento sul lato corto con interruttore On/Off, spia luminosa, cavo spiralizzato, presa per spina cieca e regolatore della temperatura. Il regolatore della temperatura assicura la regolazione della temperatura del riscaldamento attivo ventilato. Il coperchio di plastica trasparente evita lo sporco e le perdite termiche.

Su entrambi i lati si trova una maniglia di spinta CNS con elementi antiurto laterali di plastica (poliammide).

Il distributore si sposta su ruote di plastica inossidabili (4 ruote girevoli, di cui 2 con freno e ø 125 mm). Robusti paraurti di plastica (poliammide) sui quattro angoli proteggono da danneggiamenti.

### Accessori / opzioni

* Pannelli colorati
* Altri modelli di ruote vedi il listino prezzi

**Dati tecnici**

Materiale: acciaio inox 18/10

Peso: 91 kg

Dimensioni: 581 x 581 mm

Capacità: In funzione del tipo di stoviglie

Coperchio: 617 x 617 mm, policarbonato

Altezza di accatastamento con

coperchio: 680 mm

Altezza di accatastamento senza

coperchio: 540 mm

Interno dell'apparecchio: temperatura regolabile da +30 °C a +110°C

Assorbimento: 220-240V / 50-60Hz / 1,8 kW

Emissioni: Il livello di pressione acustica dell’apparecchio riferito al posto di lavoro è minore di 70 dB(A)

### Particolarità

* Protezione contro gli spruzzi ed i getti d'acqua (IPX 5)
* Omologazione VDE, marchio GS
* Possibilità di modificare la tensione delle molle
* Regolazioni variabili con 8 guide
* Adatti a sistemi di ottimizzazione e risparmio energetico
* A norma DIN 18665, parte 6

**Marca**

Produttore: B.PRO

Modello: UNI-H 58/58

B.PRO INMOTION

Cod. ord. 572 196