# Regalwagen RWR 2-A

**Abmessungen**

Länge: 813 mm

Breite: 625 mm

Breite inkl. Aufsatz: 829 mm

Höhe: 1210 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 165 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer Durchschubsicherung versehen.

Die jeweils 3 Auflagenpaare des zweiteiligen Wagens dienen zum Einschieben von GN-Behältern, GN-Tabletts oder GN-Rosten. Zusätzlich können 2 GN-Behälter von oben eingehängt werden. Der Wagen ist mit einem 10° schräg angebrachten Aufsatz versehen, welcher 2 GN-Behälter (von oben eingehängt) aufnehmen kann.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Gewicht: 22 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 70 kg

Anzahl Auflagenpaare: 10

Kapazität: 10 x GN 1/1 oder

20 x GN 1/2

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung
* 4 GN-Behälter können von oben eingehängt werden (optimal für die Portionierung am Speisenverteilband)
* 10° schräg angebrachter Aufsatz zur Aufnahme von 2 GN-Behältern
* Wagen geeignet zum Einsatz bei Cook & Chill

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR 2-A

Best.Nr. 572 307