# ROLA 13 – Ausgabe-Rolli

**Abmessungen**

Länge: 592 mm

Breite: 425 mm

Höhe: 535 mm

**Aufbau**

Der Ausgabe-Rolli mit Deckelablage besteht komplett aus CNS 18/10, die Oberfläche ist mikroliert.

Die Plattform ist mit tiefgezogenen Stapelarretierungen versehen, die das Abrutschen des Speisentransportbehälters B.PROTHERM verhindern und somit einen sicheren Transport und eine sichere Speisenausgabe gewährleisten.

Unterhalb der Plattform ist eine Arretierung zum Einschieben der B.PROTHERM- Deckel angebracht.

Das stabile Fahrgestell besteht aus Vierkantrohr (25x25 mm).

Der Rolli ist fahrbar mittels Kunststoffrollen, rostfrei gemäß DIN 18867-8 (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller mit 125 mm ø).

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 10 kg

Max. Tragkraft: 50 kg

Kapazität: 1 St. BPT 160 K, oder

 1 St. BPT 320 ECO/ ECO-C/ K/ KB/

 KBR

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: ROLA 13

Best.Nr. 572 341