# Chariot de lavage de légumes KWA 160

**Dimensions**

Longueur : 810 mm

Largeur : 620 mm

Hauteur : 555 mm

**Modèle**

Le bac du chariot de lavage de légumes est embouti et ne présente donc aucune rainure de saleté. Les grands rayons permettent un nettoyage sans effort. Le bord est replié sur tous les côtés et les coins sont soudés. La cuve est compatible GASTRONORM et permet d’utiliser 4 éléments de cuisson perforés G-KEN G 1/1-195.

La bonde d’évacuation 2" est commandée par un levier de commande.

Grâce à sa hauteur constructive réduite, ce modèle est particulièrement adapté aux machines à éplucher les pommes de terre. Des plaques de renfort supplémentaires sont installées dans la zone des logements de roues.

Le chariot de lavage de légumes roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8
(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

**Accessoires/options**

* Élément de cuisson Gastronorm G-KEN G 1/1-195 (référence 550973)
* Fond perforé comme séparateur d’impuretés

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 17,75 kg

Dimensions intérieures : 750 x 560 x 390

Contenance : 160 l

Capacité : 4 x G-KEN G 1/1-195 ou

 leurs subdivisions

### Particularité

* La cuve est compatible Gastronorm. Des plaques de renfort supplémentaires sont installées dans la zone des logements de roues.

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : KWA 160

Référence 572364