# Chariot de lavage de légumes KWAF 160

**Dimensions**

Longueur : 810 mm

Largeur : 620 mm

Hauteur : 750 mm

**Modèle**

Le bac du chariot de lavage de légumes est embouti et ne présente donc aucune rainure de saleté. Les grands rayons permettent un nettoyage sans effort. Le bord est replié sur tous les côtés et les coins sont soudés. La cuve est compatible GASTRONORM et permet d’utiliser 4 éléments de cuisson perforés G-KEN G 1/1-195.

Le châssis est constitué d’un cadre stable en tube carrée coudé 25 x 25 mm.

La bonde d’évacuation 2" est commandée par un levier de commande simple.

Le chariot de lavage roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

**Accessoires/options**

* Élément de cuisson GASTRONORM   
  G-KEN G 1/1-195 (référence 550973)
* Fond perforé comme séparateur d’impuretés

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 21,5 kg

Contenance : 160 l

Capacité : 4 x G-KEN G 1/1-195

### Particularité

* La cuve est compatible Gastronorm

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : KWAF 160

Référence 572366