# UNI-B 59/ 29 – Universele dispenser

**Afmetingen**

Lengte: 613 mm

Breedte: 375 mm

Hoogte: 765 tot 865 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De ingebouwde universele dispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd.

De universele dispenser is gesloten uitgevoerd voor de inbouw langs onderen.

De universele dispenser beschikt over een continu poedergecoate binnenbekleding, om strepen aan het servies te vermijden.

Door de roosterindeling van het platform kunnen met behulp van 6 variabel opdeelbare leirails uit kunststof de meest diverse serviessoorten worden gestapeld.

Het stapelplatform is lichtlopend en door middel van geleidingen met kogelgelagerde wielen beveiligd tegen omkippen en kantelen.

Door de trekveren op te spannen en te ontspannen kan de veerspanning conform het stapelgoed worden geregeld om een constante uitgavehoogte te garanderen.

### Toebehoren/ opties

* Stolpdeksel (640 x 340 mm), polycarbonaat

Stapelhooggte met stolpdeksel: 680 mm

Stapelhoogte zonder stolpdeksel: 540 mm

* Continue flens voor de inbouw langs onderen (Best.Nr. 572 472)

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 32 kg

Binnenafmetingen: 590 x 290 mm

Capaciteit: afhankelijk van de serviessoort

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

**Bijzonderheden**

* Verandering van de veerspanning mogelijk
* Variabele instellingen door 6 leistaven
* conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikaat**

Fabrikant: B.PRO

Model: UNI-B 59/ 29

 B.PRO INMOTION

Best.nr. 572 470