# UNI-B 58/ 58 – Universalspender

**Abmessungen**

Länge: 587 mm

Breite: 663 mm

Höhe: 765 bis 865 mm

**Ausführung**

**Aufbau**

Der Einbau – Universalspender besteht komplett aus CNS 18/10. Die Oberfläche ist mikroliert.

Der Universalspender ist geschlossen ausgeführt zum Einbau von unten.

Der Universalspender hat eine durchgehende pulverbeschichtete Innenverkleidung, um Streifspuren am Geschirr zu vermeiden.

Durch die Rastereinteilung der Plattform können mithilfe der 8 variabel einteilbaren Kunststoff- Führungsschienen die unterschiedlichsten Geschirrarten gestapelt werden.

Die Stapelplattform ist leichtgängig und durch Führungen mit kugelgelagerten Rollen gegen Kippen und Verkanten gesichert.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

### Zubehör/ Optionen

* Stülpdeckel (617 x 617 mm), Polycarbonat

Stapelhöhe mit Stülpdeckel: 680 mm

Stapelhöhe ohne Stülpdeckel: 540 mm

* umlaufender Flansch zum Einbau von oben (Best.Nr. 572 473)

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 36 kg

Lichtes Maß: 581 x 581 mm

Kapazität: abhängig von der Geschirrart

**Besonderheit**

* Veränderung der Federspannung möglich
* variable Einstellungen durch 8 Führungsstäbe
* gemäß DIN 18665, Teil 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: UNI-B 58/ 58

 B.PRO INMOTION

Best.Nr. 572 471