# Dispensador universal UNI-B 58/58

**Dimensiones**

Longitud: 587 mm

Anchura: 663 mm

Altura: de 765 a 865 mm

**Ejecución**

**Disposición**

El dispensador universal empotrable está hecho íntegramente de acero al cromo-níquel de 18/10. La superficie ha sido sometida a un pulido ultrafino.

El dispensador universal ha sido construido de forma cerrada para su montaje.

El dispensador universal está dotado de un revestimiento interior con recubrimiento de polvo continuo para evitar que la vajilla resulte rayada.

Gracias a la división de trama de la plataforma, con las 8 carriles guía de plástico que pueden colocarse de forma variable, pueden apilarse los tipos de vajilla más variados.

La plataforma de apilado es de marcha suave y queda asegurada mediante las guías con ruedas apoyadas sobre rodamientos de bolas, de forma que no puede volcar ni ladearse.

Mediante el enganche o desenganche de los resortes de tracción puede regularse la tensión de resorte según la carga apilada, para que así quede garantizada una altura de salida homogénea.

### Accesorios / Opciones

* Tapa tipo campana (617 x 617 mm), policarbonato

Altura de apilado con tapa tipo campana: 680 mm

Altura de apilado sin tapa tipo campana: 540 mm

* Brida giratoria para el montaje desde arriba (n° de pedido 572 473)

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel de 18/10

Peso: 36 kg

Dimensión libre: 581 x 581 mm

Capacidad: depende del tipo de vajilla

Emisiones: El nivel de ruidos del aparato en el puesto de trabajo es inferior a 70 dB(A)

**Características especiales**

* Puede modificarse la tensión de resorte
* Distribución variable gracias a 8 barras guía
* según DIN 18665, parte 6

**Producto**

Fabricante: B.PRO

Modelo: UNI-B 58/ 58

B.PRO INMOTION

N° de pedido **572 471**