# UNI-B 58/ 58 – Universele dispenser

**Afmetingen**

Lengte: 587 mm

Breedte: 663 mm

Hoogte: 765 bis 865 mm

**Uitvoering**

**Opbouw**

De ingebouwde universele dispenser bestaat volledig uit CNS 18/10. Het oppervlak is gemicroleerd.

De universele dispenser is gesloten uitgevoerd voor de inbouw langs onderen.

De universele dispenser heeft een continu poedergecoate binnenbekleding, om strepen op het servies te vermijden.

Door de roosterverdeling van het platform kunnen door middel van 8 variabel verdeelbare leirails uit kunststof de meest diverse serviessoorten worden gestapeld.

Het stapelplatform is lichtlopend en door middel van geleidingen met kogelgelagerde wielen tegen omkippen en kantelen beveiligd.

Door de trekveren te spannen en te ontspannen kan de veerspanning conform het stapelgoed worden geregeld om een gelijkblijvende uitgavehoogte te garanderen.

### Toebehoren/ opties

* Stolpdeksel (617 x 617 mm),polycarbonaat

Stapelhoogte met stolpdeksel : 680 mm

Stapelhoogte zonder stolpdeksel: 540 mm

* Continue flens voor de inbouw langs boven (Best.nr. 572 473)

**Technische gegevens**

Materiaal: CNS 18/10

Gewicht: 36 kg

Binnenafmeting: 581 x 581 mm

Capaciteit: afhankelijk van de serviessoort

Emissies: De geluidsemissie van het apparaat op de werkplek bedraagt minder dan 70 dB(A)

**Bijzonderheden**

* Verandering van de veerspanning mogelijk
* Variabele instellingen door 8 leistaven
* Conform DIN 18665, deel 6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Model: UNI-B 58/ 58

 B.PRO INMOTION

Best.Nr. **572 471**