**HAU-P 5x6/ 900mm Handwasch-Ausgussbecken-Kombination mit Fußgestell**

**Abmessungen:**

Länge: 500 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 900/560 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Höhe: 150 mm

Länge: 370 mm

Breite: 340 mm

Höhe: 150 mm

**Ausführung:**

Handwasch- und Ausgussbecken sind aus platz-sparenden Gründen übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise, auf vier längsnahtgeschweißten Vierkantrohrfüßen (je 40x40x1,25 mm) stehend. Die Steherenden sind zum Ausgleich von Boden-unebenheiten mit höhenverstellbaren Kunststoff-schraubstollen (+/- 15 mm) ausgestattet.

Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden versehen, wobei die Verkleidung des Waschbeckens schräg angeordnet ist. Die Becken sind im Einstückverfahren tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das Handwaschbecken ist hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag nach außen. Das Ausgussbecken ist umlaufend mit einem erhöhten Profilrand (Schwallrand) versehen.

Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist mit Stopfen-Überlaufventilen 1 1/2" und mit einem Auflagerost aus stabilem Kunststoff (Material: ASA) ausgestattet. Die Wasserversorgung beider Becken übernimmt eine Einhebel-Mischbatterie 3/8". Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Armatur sind lose beigefügt und können problemlos mittels einer Bedienungs- und Montageanleitung installiert werden.

**Zubehör/ Optionen:**

* Abfallschublade:

Die Abfallschublade ist für alle Modelle HAU-P und

HAU-PS erhältlich. Sie ist unterhalb des

Ausgussbeckens platziert und lässt sich per Fuß

öffnen und schließen. Als Abfallbehälter dient ein

B.PRO GN-Behälter mit Bügelgriffen – GN-B

2/3-150 – der zu Reinigungszwecken einfach

entnommen werden kann.

* Abnehmbare Serviceblende
* Klapprost aus CNS (anstelle Auflagerost aus Kunststoff)

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: HAU-P 5 x 6/ 900mm

Bestell-Nr.: 572 553