HAU-PS 5x6/ 900mm Handwasch-Ausgussbecken-Kombination sensorgesteuert mit Fußgestell

**Abmessungen:**

Länge: 500 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 900/560 mm

Beckengröße:

Länge: 340 mm

Breite: 240 mm

Höhe: 150 mm

Länge: 370 mm

Breite: 340 mm

Höhe: 150 mm

**Ausführung:**

Handwasch- und Ausgussbecken sind aus platz-sparenden Gründen übereinander angeordnet. Bestehend aus einer kompakten, selbsttragenden Bauweise, auf vier längsnahtgeschweißten Vierkantrohrfüßen (je 40x40x1,25 mm) stehend. Die Steherenden sind zum Ausgleich von Boden-unebenheiten mit höhenverstellbaren Kunststoff-schraubstollen (+/- 15 mm) ausgestattet.

Beide Becken sind mit dreiseitigen CNS-Blenden versehen, wobei die schräg angeordnete Verkleidung des Waschbeckens abnehmbar ist. Die Becken sind im Einstückverfahren tiefgezogen und naht- und fugenlos in die Abdeckung eingeschweißt. Die Abdeckungen sind dreiseitig 50 mm abgekantet. Das Handwaschbecken ist hinten 50 mm aufgekantet mit Umschlag nach außen. Das Ausgussbecken ist umlaufend mit einem erhöhten Profilrand (Schwall-rand) versehen.

Die Handwasch-Ausgussbecken-Kombination ist mit Stopfen-Überlaufventilen 1 1/2" und mit einem Auflagerost aus stabilem Kunststoff (Material: ASA) ausgestattet. Das Handwaschbecken ist mit einer berührungslosen Armatur 1/2" (Modell Aquis) versehen. Die Temperatur ist mittels seitlich angeordnetem Hebel individuell von kalt bis warm einstellbar. Sobald die Hände unter die Armatur gehalten werden, fließt automatisch das Wasser in der vorgewählten Temperatur, bei Wegziehen stoppt der Wasserfluss automatisch. Der Trafo wird im Unterbereich mit Netzanschluss von 230 V/ 50 HZ und entsprechendem Anschlußkabel eingebaut.

Die manuell regelbare Einhebel-Mischbatterie 1/2" für das Ausgussbecken ist ebenfalls zur Montage auf dem Handwaschbecken vorgesehen.

Die Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Armaturen sind lose beigefügt und können problem-los mittels einer Bedienungs- und Montageanleitung installiert werden.

**Zubehör/ Optionen:**

* Abfallschublade:

Die Abfallschublade ist für alle Modelle HAU-P und

HAU-PS erhältlich. Sie ist unterhalb des

Ausgussbeckens platziert und lässt sich per Fuß

öffnen und schließen. Als Abfallbehälter dient ein

B.PRO GN-Behälter mit Bügelgriffen – GN-B

2/3-150 – der zu Reinigungszwecken einfach

entnommen werden kann.

* Klapprost aus CNS (anstelle Auflagerost aus Kunststoff)
* Selektiv gesteuerte Mischbatterie mit Batteriebetrieb anstelle Netzanschluss (Batteriebetrieb mit 3-V-Batterie)

Infrarot-Doppelsensorik mit vollautomatischer Einstellung, Rückschlagventil eingebaut und Schmutzsiebe vormontiert, Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Klicktaste einstellbar, max. Wassertemperatur 80°C, Heisswassersperre einstellbar, Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Klicktaste auslösbar.

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10

Werkstoff-Nr.: 1.4301

Elektr.Anschlusswert: 230V/ 50 HZ

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: HAU-PS 5 x 6/ 900 mm

Bestell-Nr.: 572 554