**HAU-P 5x7/ 900 mm   
Combinaison de lave-mains et déversoir avec socle**

**Dimensions :**

Longueur : 500 mm

Largeur : 700 mm

Hauteur : 900/560 mm

Taille des cuves :

Longueur : 340 mm

Largeur : 240 mm

Hauteur : 150 mm

Longueur : 370 mm

Largeur : 340 mm

Hauteur : 150 mm

**Modèle :**

Pour réduire l’encombrement, lave-mains et déversoir sont disposés l’un au-dessus de l’autre. Composé d’une construction compacte autoportante posée sur quatre pieds en tube à section carrée à cordon de soudure longitudinal   
(chacun 40x40x1,25 mm). Les extrémités des montants sont dotées de crampons à vis réglables en hauteur (+/- 15 mm) pour compenser les inégalités du sol.

Les deux cuves sont dotées de caches en acier inoxydable sur trois côtés, l’habillage du lave-mains étant placé de biais. Les cuves sont embouties en une pièce et soudées dans le recouvrement sans joints et sans cordon. Les bords des recouvrements sont repliés à 50 mm sur trois côtés. Le lave-mains est doté de bords relevés de 50 mm à l’arrière avec un repli vers l’extérieur. Le déversoir est doté d’un bord surélevé continu (antidébordement).

La combinaison de lave-mains et déversoir est dotée de bondes de trop-plein à bouchon 1 1/2" et d’une grille d’appui en plastique stable (matériau : ASA). Les deux cuves sont alimentées en eau par un mitigeur à un levier 3/8". Les conduites d’alimentation et d’évacuation ainsi que la robinetterie sont fournies non montées et peuvent être installées facilement à l’aide d’instructions d’utilisation et de montage.

**Accessoires/options :**

* Tiroir à déchets :

Le tiroir à déchets est disponible pour tous les modèles HAU-P et

HAU-PS. Il se place sous

le déversoir et peut être ouvert et fermé

avec le pied. Le récipient à déchets utilisé est un

bac GN B.PRO avec poignées en forme   
d’étrier – GN-B 2/3-150 – qui peut être facilement retiré pour le nettoyage.

* Cache de maintenance amovible
* Grille rabattable en acier inoxydable (au lieu d’une grille d’appui en plastique)

**Caractéristiques techniques :**

Matériau : Acier inoxydable

N° de matériau : 1.4301

**Marque :**

Fabricant : B.PRO

Type : HAU-P 5 x 7/ 900mm

Réf. : 572 555