# Regalwagen RWRA 850

**Abmessungen**

Länge: 460 mm

Breite: 613 mm

Höhe: 845 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 73 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1 und 1/2 versehen. Der Regalwagen ist mit einer glatten Arbeitsplatte (388 x 542 mm) ausgestattet die 4-seitig abgekantet ist.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig
* Transportsicherungsbügel, beidseitig

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

 Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr: 1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen: 1,2 mm

Gewicht: 15 kg

Gesamttragfähigkeit

je Wagen: 100 kg

Anzahl Auflagenpaare: 8 Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität: 4 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung
* Ausführung mit Arbeitsplatte
* Zum Unterfahren in offene Arbeitstische

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWRA 850

Best.Nr. 572 925