# Regalwagen RWRA 852

**Abmessungen**

Länge: 820 mm

Breite: 613 mm

Höhe: 845 mm

Lichtes Maß:

Abstand der Auflagenschienen: 73 mm

**Ausführung**

Der zweiteilige Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkantrohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer beidseitigen Durchschubsicherung für GN 1/1, 2/3, 1/3 und 2/8 versehen. Der Regalwagen ist mit einer glatten Arbeitsplatte (748 x 542 mm) ausgestattet, die 4-seitig mit abgekantet ist.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Zubehör/ Optionen**

* CNS-Verkleidung, 2- oder 3-seitig
* Transportsicherungsbügel, beidseitig

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr: 1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen: 1,2 mm

Gewicht: 22 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 180 kg

Anzahl Auflagenpaare: 16 (2 x 8) Paar GN 1/1 oder deren Unterteilung

Kapazität: 8 x GN 1/1-150 ohne Deckel

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung
* 2-teilige Ausführung mit Arbeitsplatte
* Zum Unterfahren in offene Arbeitstische

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWRA 852

Best.Nr. 572 929