**Carro de guías RWRE 161**

**Dimensiones**

Longitud: 587 mm

Ancho: 658 mm

Altura: 1645 mm

Dimensiones interiores:

Espacio entre rieles de soporte: 73 mm

**Diseño**

El carro de estanterías consta de CNS 18/10 (AISI 304), material n.º 1.4301. Los rieles de guía de perfil en U están soldados entre los tubos cuadrados estables de 25 x 25 mm (curvados sin rebaje). Estos se suministran con un seguro de punta y protección contra el paso a través en ambos lados para GN 2/1, 1/1 y 2/4.

Un tubo cuadrado de 20 x 10 mm soldado a media altura en la parte delantera y trasera del carro con estantes proporciona estabilidad adicional.

El carro de estantes se puede mover sobre ruedas sintéticas resistentes a la corrosión (4 ruedas direccionales, 2 de las cuales tienen frenos de bloqueo, diámetro de rueda 125 mm). Para su uso en frigoríficos roll-in, las ruedas se colocan sobre travesaños soldados y se mueven hacia el interior.

**Datos técnicos**

Material: Acero al cromo-níquel 18/10 (AISI 304),

Poliamida (PA)

Grosor del material de la

tubo cuadrado: 1,5 mm

Grosor del material de la

rieles de soporte: 1,2 mm

Peso: 25 kg

Capacidad de carga

por carro: 200 kg

Número de apoyo

pares: 18

Capacidad: 18 x GN 2/1 o

36xGN 1/1

**Características especiales**

• Rieles de guía de perfil en U con seguridad de punta y protección contra empuje en ambos lados

• Modelo para uso en refrigeradores roll-in

**Fabricación**

Fabricante: B.PRO

Modelo: RWRE 161

Nº de pedido: 572 940