# Regalwagen RWR SK-161

**Abmessungen**

Länge: 662 mm

Breite: 733 mm

Höhe: 1645 mm

Lichtes Maß:

Abstand Auflagenschienen oben: 115 mm

Lichtes Maß:

Abstand Auflagenschienen unten: 73 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich 5 Paar eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen, ca. 10° schräg angebracht. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer einseitigen Durchschubsicherung versehen. Darunter befinden sich 9 Paar waagrecht angebrachte Auflageschienen, welche mit einer Kippsicherung und beidseitigen Durchschubsicherung versehen sind.

An der Frontseite der oberen 5 Paar Auflageschienen sind 5 Entnahmeklappen angebracht, für Salate und Desserts.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkten Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Materialstärke VK-Rohr: 1,5 mm

Materialstärke

Auflageschienen: 1,2 mm

Gewicht: 30 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg

Anzahl Auflagen-

paare schräg: 5

Anzahl Auflagen-

paare waagrecht: 9

Kapazität: 14 x GN 2/1-20 oder

14 x BZG 2/1-20

### Besonderheit

* 9 Paar waagerecht angeordnete U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und beidseitiger Durchschubsicherung
* 5 Paar (ca. 10°) schräg angebrachte Auflageschienen mit Kipp- und einseitiger Durchschubsicherung
* Salat- und Dessertausgabewagen

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR SK-161

Best.Nr. 572 943