# Chariot à rayonnages RWR SK-161

**Dimensions**

Longueur: 662 mm

Largeur: 733 mm

Hauteur : 1645 mm

Dimension intérieure:

Écartement des glissières en haut: 115 mm

Dimension intérieure:

Écartement des glissières en bas: 73 mm

**Version**

Le chariot à rayonnages est fabriqué en acier inoxydable 18/10, n° de matériau 1.4301. 5 paires de rails de guidage soudés à profil en U sont placées, environ 15° en oblique, entre des tubes carrés solides de 25 x 25 mm. Ils sont pourvus d’une sécurité antibasculement ainsi que d’une sécurité de poussée d’un côté. En-dessous se trouvent 9 paires de glissières horizontales, qui sont pourvues d’une sécurité antibasculement et d’une sécurité de poussée des deux côtés.

A la face avant des 5 paires de glissières du haut sont fixés 5 clapets de prélèvement pour les salades et desserts.

Le chariot à rayonnages roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Données techniques**

Matériau: Acier inoxydable 18/10,

polyamide (PA)

Epaisseur de matériau des tubes carrés:

1,5 mm

Epaisseur de matériau

Glissières: 1,2 mm

Poids: 30 kg

Capacité portante par chariot: 200 kg

Nombre de paires de glissières obliques: 5

Nombre de paires de glissières horizontales: 9

Capacité: 14 x GN 2/1-20 ou

14 x BZG 2/1-20

### Particularité

* 9 paires de rails de guidage à profilé U disposés horizontalement avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée des deux côtés
* 5 paires de glissières disposées en oblique (env. 15°) avec sécurité antibasculement et sécurité de poussée d’un côté
* Chariot de distribution de salades et desserts

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: RWR SK-161

Référence 572 944