# Regalwagen RWR 3 KS

**Abmessungen**

Länge: 1.180 mm

Breite: 625 mm

Höhe: 900 mm

Abstand der Auflagenschienen: 82 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer Durchschubsicherung versehen.

Die jeweils 7 Auflagenpaare des dreiteiligen Wagens dienen zum Einschieben von GN-Behältern, GN-Tabletts oder GN-Rosten. Zusätzlich können 3 GN-Behälter der Größe GN 1/1 von oben eingehängt werden.

Zur Vermeidung von Kälteverlusten ist der Regalwagen mit einer durchgehenden Bodenplatte aus Edelstahl versehen.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Gewicht: 30 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg

Anzahl Auflagenpaare: 3 x 7 Stück

Kapazität: 24 x GN 1/1 oder

48 x GN 1/2

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Kipp- und Durchschubsicherung
* 3x GN-Behälter der Größe GN 1/1 können von oben eingehängt werden (optimal für die Portionierung am Speisenverteilband)

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR 3 KS

Best. Nr.: 573385