# Regalwagen RWR 3-A KS

**Abmessungen**

Länge: 1.180 mm

Breite: 823 mm

Höhe: 1.200 mm

Abstand der Auflagenschienen: 82 mm

**Ausführung**

Der Regalwagen besteht aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301. Zwischen stabilem Vierkant-rohr mit 25 x 25 mm befinden sich eingeschweißte U-Profil-Führungsschienen. Diese sind mit einer Kippsicherung sowie einer Durchschubsicherung versehen.

Die jeweils 7 Auflagenpaare des dreiteiligen Wagens dienen zum Einschieben von GN-Behältern, GN-Tabletts oder GN-Rosten. Zusätzlich können 3 GN-Behälter der Größe GN 1/1 von oben eingehängt werden. Der Wagen ist mit einem 10° schräg angebrachten Aufsatz versehen, welcher 3 GN-Behälter der Größe GN 1/1 (von oben eingehängt) aufnehmen kann.

Zur Vermeidung von Kälteverlusten ist der Regalwagen mit einer durchgehenden Bodenplatte aus Edelstahl versehen.

Der Regalwagen ist fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867, Teil 8

(4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). Wandabweiser aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken schützen vor Beschädigung.

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

Polyamid (PA)

Gewicht: 38 kg

Tragfähigkeit je Wagen: 200 kg

Anzahl Auflagenpaare: 3 x 7 Stück

Kapazität: 27 x GN 1/1 oder

54 x GN 1/2

### Besonderheit

* U-Profil-Führungsschienen mit Durchschubsicherung
* 3x GN-Behälter der Größe GN 1/1 können von oben eingehängt werden (optimal für die Portionierung am Speisenverteilband)
* 10° schräg angebrachter Aufsatz zur Aufnahme von 3 GN-Behältern der Größe GN 1/1

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: RWR 3-A KS

Best. Nr.: 573386