# Chariot à glissières RWR 3-A KS

**Dimensions**

Longueur: 1.180 mm

Largeur: 823 mm

Hauteur: 1.200 mm

Ecartement des glissières: 82 mm

**Version**

Le chariot à glissières est fabriqué en AISI 304. Des rails de guidage soudés à profil en U se trouvent entre des tubes de section carrée solides de 25 x 25 mm. Ils sont pourvus d'une sécurité antibasculement ainsi que d'une sécurité de poussée.

Les 7 paires de glissières respectives du chariot en trois parties servent à insérer des récipients GN, des plateaux GN ou des grilles GN. On peut en outre accrocher 3 récipients GN de taille GN 1/1 par le haut. Le chariot est pourvu d'un module rapporté incliné à 10°, qui peut accueillir 3 récipients GN de taille GN 1/1 (accrochés par le haut).

Afin d'éviter les pertes de froid, le chariot à glissières est pourvu d'une plaque de sol continue en acier inoxydable.

Le chariot à glissières est roulant à sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8

(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein de stationnement, diamètre des roues 125 mm). Des butées murales en matière plastique (polyamide) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Caractéristiques techniques**

Matériau: AISI 304,

 polyamide (PA)

Poids: 38 kg

Capacité portante

par chariot: 200 kg

Nombre de glissières: 3 x 7 pièces

Capacité: 27 x GN 1/1 ou

 54 x GN 1/2

### Particularité

* Rails de guidage à profilé U avec sécurité de poussée
* 3 récipients GN de taille GN 1/1 peuvent être accrochés par le haut (optimal pour le portionnement sur la bande de portionnement des repas)
* Module rapporté incliné à 10° pour le placement de 3 récipients GN de taille GN 1/1

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: RWR 3-A KS

Référence: 573386