# Besteck- und Tablettwagen BT 400

**Abmessungen**

Länge: 900 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 1270 mm

**Ausführung**

Der Besteck- und Tablettwagen ist mit einem pultförmigen Be­steckaufsatz inkl. 5 Besteckbehälter der Größe GN 1/4-150 aus CNS versehen. Beide Stirnseiten sind durch Kunststoff- Formschlussteile geschlossen. Das Fahrgestell ist aus stabilem 25 x 25 mm Vier­kantrohr gebogen, dazwi­schen befindet sich ein Bord für die Ta­blettaufnahme. Das Bord ist eingeschweißt und hinten 50 mm aufgekantet (Durchschubsicherung).

Aus hygienischen Gründen sind alle Besteckbehälter mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglas­abdeckung ausgeführt. Der Behälterboden ist für ein gutes Greifen der Besteckteile entsprechend ab­geschrägt.

Der Besteck- und Tablettwagen ist fahrbar mittels stahlverzinkter Rollen (4 Lenk­rol­len, davon 2 mit Feststeller, Rollendurchmesser 125 mm). An allen vier Ecken befinden sich runde Wandabweiser.

**Zubehör**

* Zusätzliches Bord

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10

Gewicht: 21 kg

Kapazität: 500 Besteckteile;

120 Tabletts (Gastro- oder Euronorm)

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Modell: BT 400

Best.Nr. 573415