# Chariot à couverts et à plateaux BT 400

**Dimensions**

Longueur : 900 mm

Largeur : 600 mm

Hauteur : 1270 mm

**Modèle**

Le chariot à couverts et à plateaux est doté d’un rangement pour couverts en forme de pupitre avec 5 bacs à couverts de taille GN 1/4-150 en acier inoxydable. Les deux petits côtés sont fermés par des éléments de fermeture géométriques en plastique. Le châssis est fabriqué en tube carrée
25 x 25 mm coudé et comprend une tablette pour accueillir les plateaux. La tablette est soudée et dotée de bords relevés de 50 mm à l’arrière (sécurité de poussée).

Pour des raisons d’hygiène, tous les bacs à couverts sont fabriqués avec des recouvrements en plexiglas transparents et semi-rabattables. Le fond des bacs est biseauté pour faciliter la prise des couverts. Le dernier bac à couverts comporte une subdivision verticale spéciale pour les fourchettes à gâteaux et les cuillères à café.

Le chariot à couverts et à plateaux roule à l’aide de roues en acier galvanisé (4 roues pivotantes, dont
2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.

**Accessoires**

* Tablette supplémentaire

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 21 kg

Capacité : 500 couverts ;

120 plateaux
(Gastronorm ou Euronorm)

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : BT 400

Référence 573415