# Chariot à couverts et à plateaux BT 800

**Dimensions**

Longueur : 900 mm

Largeur : 600 mm

Hauteur : 1485 mm

**Modèle**

Le chariot à couverts et à plateaux est doté d’un rangement pour couverts en forme de pupitre avec 10 bacs à couverts de taille GN 1/4-150 en acier inoxydable. Les deux petits côtés sont fermés par des éléments de fermeture géométriques en plastique. Le châssis est fabriqué en tube carrée   
25 x 25 mm coudé et comprend une tablette pour accueillir les plateaux. La tablette est soudée et dotée de bords relevés de 50 mm à l’arrière (sécurité de poussée).

Pour des raisons d’hygiène, tous les bacs à couverts sont fabriqués avec des recouvrements en plexiglas transparents et semi-rabattables. Le fond des bacs est biseauté pour faciliter la prise des couverts. Le dernier bac à couverts comporte une subdivision spéciale pour les fourchettes à gâteaux et les cuillères à café.

Le chariot à couverts et à plateaux roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867-8   
(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Chacun des quatre coins est doté d’une butée murale ronde.

**Options**

* Modèle avec hauteur totale de 1120 mm disponible pour la restauration des enfants / restauration scolaire.

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable

Poids : 35 kg

Capacité : 1100 couverts ;   
120 plateaux (Gastronorm ou Euronorm)

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Modèle : BT 800

Référence 573416