**B.PRO COOK Multiélément**

**BC ME**

**Dimensions:**

Longueur: 400 mm

Largeur: 620 mm

Hauteur: 240 mm

**Version de boîtier:**

Le multiélément en inox 18/10, n° de matériau 1.4301, avec surface microlisée, est constitué d'un boîtier à double paroi fermé sur 3 côtés avec pieds rotatifs réglables en hauteur.

A la face supérieure se trouve un évidement ayant les dimensions L x l: 512 x 305 mm, logement maximal: GN 1/1.

Du côté de la commande se trouve un évidement ayant les dimensions L x l: 332 x 111 mm, logement maximal: GN 1/1.

Le multiélément peut être nettoyé au lave-vaisselle.

**Capacité:**

* En haut: accrochage d'un récipient GN d'une taille maximale GN 1/1-150 (selon la profondeur du récipient situé en dessous)
* En dessous: insertion d'un récipient GN de taille maximale GN 1/1-100

**Accessoires / options:**

* Récipient B.PRO GN en inox ou polycarbonate en différentes tailles et profondeurs ainsi que différentes barres de séparation GN.

**Données techniques:**

Matériau: Acier inoxydable 18/10, n° de matériau

Poids: env. 7 kg

**Particularités:**

* Surface inox microlisée
* Nombreuses possibilités de garnissage avec différents récipients GN

**Marque:**

Fabricant: B.PRO

Type: BC ME

Référence: 573 458