# Chariot de service SW 10x6-2 BASIC

**Dimensions**

Longueur: 1100 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 950 mm

Dimension intérieure:

Hauteur entre les tablettes: 585 mm

Tablettes: 1000 x 600 mm

**Version**

Chariot de service SW 10x6 de construction base.

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable 18/10, n° de matériau 1.4301. Deux tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord profilé périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le polissage de l'arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d'un tapis insonorisant.

Le chariot de service roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Accessoires / options**

* Rangement pour couverts CAT 5 en acier inoxydable avec 5 bacs à couverts GN 1/4-150 avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas, 500 couverts. Pour le montage simple sur les étriers tubulaires (référence
574 772)
* Poubelle AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d'accrochage, 18,5 litres (référence 555 510)
* Récipient à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d'accrochage, 110 couverts

(référence 555 509)

* Galerie périphérique, hauteur 50 mm
* Plaques goussets de renforcement de la stabilité
* Profilés de renfort de tablette. Aucun revêtement insonorisant en combinaison avec le profilé de renfort de tablette
* Roues comme des pneumatiques, Ø 125mm, 4 vous pivotantes, dont 2 avec frein

Set d’habillage:

* Habillage 3 côtés en acier inoxydable, à accrocher aux chariots de service, référence: 375451
* Habillage 3 côtés avec portes battantes frontales en acier inoxydable, pour le montage simple sur les chariots de service, référence: 375452 (ne pas possible en combinaison avec plaques goussets)
* Habillage 3 côtés, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre dans différentes teintes, à accrocher aux chariots de service, référence: 375455
* Habillage 3 côtés avec portes battantes frontales, tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, revêtue à la poudre dans différentes teintes, pour le montage simple sur les chariots de service, référence: 375456 (ne pas possible en combinaison avec plaques goussets)

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable 18/10,

 polyamide (PA)

Poids: 15,8 kg

Capacité portante par chariot: 120 kg

Capacité portante par tablette: 80 kg

Nombre de tablettes: 2

### Particularité

* Bord profilé périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d'empêcher les objets déposés de glisser latéralement

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: SW 10x6-2 BASIC

Référence 573 486