# Chariot de service SW 10x6-3 BASIC

**Dimensions**

Longueur : 1100 mm

Largeur : 700 mm

Hauteur : 950 mm

Dimensions intérieures :

Hauteur entre les tablettes : 275 mm

Tablettes : 1000 x 600 mm

**Version**

Chariot de service SW 10x6 en modèle de base.

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Trois tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l’arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d’un revêtement insonorisant.

Le chariot de service roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8   
(4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Accessoires/options**

* Rangement pour couverts CAT 5 en acier inoxydable avec 5 bacs à couverts GN 1/4-150 avec recouvrement transparent semi-rabattable en plexiglas, 500 couverts. Pour le montage simple sur les étriers tubulaires (référence   
  574 772)
* Récipient à déchets AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage,   
  18,5 litres (référence 555 510)
* Récipient à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d’accrochage,   
  110 couverts

(référence 555 509)

* Galerie périphérique, hauteur 50 mm
* Plaques goussets de renforcement de la stabilité
* Profilés de renfort de tablette. Aucun revêtement insonorisant en combinaison avec le profilé de renfort de tablette
* Roues comme des pneumatiques, 4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre 125 mm

Jeux d’habillages :

* Habillage sur 3 côtés en acier inoxydable, à accrocher au chariot de service, référence : 375451
* Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en acier inoxydable, pour montage simple au chariot de service, référence : 375452 (pas possible en combinaison avec des plaques goussets)
* Habillage sur 3 côtés en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laqué en différentes teintes, à accrocher au chariot de service, référence : 375455
* Habillage sur 3 côtés avec portes battantes frontales en tôle fine, galvanisée électrolytiquement double face, laqué en différentes teintes, pour montage simple au chariot de service, référence : 375456 (pas possible en combinaison avec des plaques goussets)

**Caractéristiques techniques**

Matériau : Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Poids : 20,8 kg

Capacité portante par  
chariot : 120 kg

Capacité portante par  
tablette : 80 kg

Nombre de tablettes : 3

### Particularité

* Bord périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d’empêcher les objets déposés de glisser latéralement
* Galetage de l’arête de la tablette : les arêtes galetées assurent une stabilité élevée et protègent le personnel des blessures.

**Marque**

Fabricant : B.PRO

Type : SW 10x6-3 BASIC

Référence 573 488