# Serveerwagen SW 10x6-3 BASIC

**Afmetingen**

Lengte: 1100 mm

Breedte: 700 mm

Hoogte: 950 mm

Vrije hoogte:

Hoogte tussen de plateaus: 275 mm

Plateaus: 1000 x 600 mm

**Uitvoering**

Serveerwagen SW 10x6-3 in basisuitvoering.

De serveerwagen is van RVS 18/10, materiaalnr. 1.4301. Tussen stevige ronde buis van ø25 mm bevinden zich drie ingelaste, diepgetrokken plateaus. Het oppervlak van de plateaus is gemicroleerd. De ronde buizen aan de korte zijden worden tevens gebruikt als duwhandgrepen. Een afgekante profielrand van 35 mm rondom aan de plateaus, de rond afgewerkte plateauranden en de doorlopende lasnaden tussen buisframe en plateaus verhogen de stabiliteit van de serveerwagen.

De plateaus zijn aan de onderzijde voorzien van een geluiddempende, trillingabsorberende mat.

De serveerwagen is verrijdbaar met roestvrije kunststof wielen conform DIN 18867-8 (4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, wieldiameter   
125 mm). De wielen zijn in het buisframe gestoken. Stootbeveiligingen van kunststof (polyethyleen) op alle vier de hoeken beschermen tegen beschadigingen.

**Toebehoren/opties**

* Bestekopzetstuk CAT 5 van RVS incl.   
  5 bestekbakken GN 1/4-150 met transparante, half wegklapbare plexiglas afdekking, 500 bestekdelen. Voor eenvoudige montage op het buisframe (bestelnr. 574 772)
* Afvalcontainer AFB 4 x 2 x 2,5 van RVS, met ophangvoorziening, 18,5 liter (bestelnr.   
  555 509)
* Bestekbak BGN 1/3-150 van RVS, met ophangvoorziening, 110 bestekdelen

(bestelnr. 555 510)

* Imperiaal rondom, 50 mm hoog
* Stoothoeken (i.p.v. stootbeveiligingen)
* Hoekverstevigingen ter verhoging van de stabiliteit
* Plateauverstevigingsprofielen. Geen trillingabsorberende mat in combinatie met het plateauverstevigingsprofiel
* Wielen vergelijkbaar met luchtbanden,   
  4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, diameter 125 mm

Afwerkingsets:

* Zijpanelen aan 3 zijden van roestvrij staal, om aan de serveerwagen te hangen, bestelnr.:   
  375 451
* Zijpanelen aan 3 zijden met draaideuren aan de voorzijde van roestvrij staal, voor eenvoudige montage aan de serveerwagen, bestelnr.:   
  375 452 (niet mogelijk in combinatie met hoekverstevigingen)
* Zijpanelen aan 3 zijden van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, om aan de serveerwagen te hangen, bestelnr.: 375 455
* Zijpanelen aan 3 zijden met draaideuren aan de voorzijde van metaalplaat, dubbelzijdig elektrolytisch verzinkt, gepoedercoat in diverse kleuren, voor eenvoudige montage aan de serveerwagen, bestelnr.: 375 456 (niet mogelijk in combinatie met hoekverstevigingen)

**Technische gegevens**

Materiaal: Chroomnikkelstaal 18/10,

polyamide (PA)

Gewicht: 20,8 kg

Draagvermogen per  
wagen: 120 kg

Draagvermogen per  
plateau: 80 kg

Aantal plateaus: 3

### Speciale kenmerken

* Rondomlopende profielrand aan de plateaus ter verhoging van de stabiliteit van de serveerwagen en ter voorkoming van wegglijden van erop geplaatste voorwerpen
* Rond afgewerkte plateauranden: de omgerolde randen zorgen voor een hoge stabiliteit. en beschermen het personeel tegen letsel.

**Fabricaat**

Fabrikant: B.PRO

Type: SW 10x6-3 BASIC

Bestelnr. 573 488