# Chariot de service SW 10x6-5 BASIC

**Dimensions**

Longueur: 1100 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 1290 mm

Dimension intérieure:

Hauteur entre les tablettes: 205 mm

Tablettes: 1000 x 600 mm

**Version**

Chariot de service SW 10x6 de construction base.

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable 18/10, n° de matériau 1.4301. Cinq tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord profilé périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le polissage de l'arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d'un tapis insonorisant.

Le chariot de service roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Accessoires / options**

* Poubelle AFB 4 x 2 x 2,5 en acier inoxydable, avec dispositif d'accrochage, 18,5 litres (référence 555 509)
* Récipient à couverts BGN 1/3-150 en acier inoxydable, avec dispositif d'accrochage, 110 couverts

(référence 555 510)

* Galerie périphérique, hauteur 50 mm
* Plaques goussets de renforcement de la stabilité
* Profilés de renfort de tablette. Aucun revêtement insonorisant en combinaison avec le profilé de renfort de tablette
* Roues comme des pneumatiques, Ø 125mm, 4 vous pivotantes, dont 2 avec frein

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable 18/10,

 polyamide (PA)

Poids: env. 37 kg

Capacité portante par chariot: 120 kg

Capacité portante par tablette: 80 kg

Nombre de tablettes: 5

### Particularité

* Bord profilé périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d'empêcher les objets déposés de glisser latéralement

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: SW 10x6-5 BASIC

Référence 573 492