# SERVISTAR GASTRO 80

**Dimensions**

Longueur: 653 mm

Largeur: 933 mm

Hauteur: 1856 mm

**Version**

**Construction**

Le SERVISTAR GASTRO 120 est constitué d'un cadre de roulage, d'un cadre porteur et de six échelles incorporées avec supports d'assiettes. Le cadre de roulage et le cadre porteur sont respectivement soudés et extrêmement résistants à la torsion. Les deux cadres sont solidement reliés ensemble à l'aide de deux grandes vis. Les supports d'assiettes, qui maintiennent les assiettes introduites de manière sûre en position, sont montés sur des tubes profilés. Les tubes profilés sont montés sur le cadre porteur à l'aide de vis de réglage et peuvent être adaptés en continu à toutes les tailles d'assiettes jusqu'à 30 cm. Des échelles de mesure à la face supérieure et inférieure du cadre porteur facilitent le réglage. Grâce à la forme unique et à la surface Softgrip, les assiettes reposent de façon douce et antidérapante sur les supports d'assiettes. Les supports d'assiettes sont montés individuellement sur les tubes profilés et peuvent dès lors être remplacés de manière simple et rapide en cas de nécessité.

**Utilisation/ergonomie**

Le système d'empilage d'assiettes B.PRO SERVISTAR est conçu pour le dressage à faible encombrement et le transport sûr de repas portionnés sur assiettes dans des restaurants, hôtels, auberges et dans la gastronomie sociale.

Le SERVISTAR GASTRO 120 roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont vissées au cadre de roulage. De solides butées murales en matière plastique aux quatre coins protègent le chariot de la détérioration.

**Accessoires / options**

* Poignée de poussée réglable en hauteur, réf. 573717
* Enveloppe d'hygiène, cadre en AISI 304 inclus, réf. 573716
* Plaque de rangement
* Blocage d'assiette
* Roues en acier galvanisé
* Roues en acier inoxydable
* Livraison en Flat Pack économisant la place pour montage par le client

**Caractéristiques techniques**

Matériau: AISI 304, aluminium anodisé, PE, PA 6 TPE

Poids: env. 29 kg

Capacité: 120 assiettes

Nombre de rangées  
d'assiettes: 6 de 20 assiettes

Capacité portante  
max.: par paire de supports

d'assiettes: 1 kg

Espacement des  
assiettes: 80 mm

Tailles d'assiette: réglable en continu jusqu'à  
 30 cm

### Particularité

* Support d'assiette de forme unique avec surface Softgrip
* Plus grand espacement des assiettes de 80 mm

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Modèle: SERVISTAR GASTRO 120

Référence 573699