# Distributeur d'assiettes TS-2 18-33

**Dimensions**

Longueur: 990 mm

Largeur: 520 mm

Hauteur: (y compris guidages d'assiettes) 1030 mm

Hauteur de travail: 900 mm

**Version**

Le corps du distributeur est réalisé complètement en acier inoxydable AISI 304. La surface est microlisée. Le distributeur d'assiettes est équipé de deux tubes à assiettes carrés. Les tubes à assiettes disposent d'une plate-forme d'empilage de particulièrement faible hauteur qui est guidée anticoincement.

A l'aide de quatre barres de guidage d'assiettes revêtues de rilsan, celles-ci peuvent être réglées de manière flexible et sans outil aux différentes tailles et formes d'assiettes via un panneau perforé dans le plancher. Par tube à assiettes, on peut par exemple empiler des assiettes rondes d'un diamètre de 18 – 33 cm, ainsi que des assiettes polygonales jusqu'à maximum 28 x 28 cm.

Les barres de guidage d'assiettes dépassent du recouvrement du distributeur. Ceci permet de transporter et dépiler plus d'assiettes de manière sûre.

Pour faciliter le nettoyage du distributeur et assurer un réglage simple et ergonomique de la tension des ressorts, les tubes à assiettes peuvent être complètement retirés du distributeur.

L'accrochage et le décrochage de ressorts de traction permettent de régler la tension des ressorts en fonction des articles empilés, afin de garantir une hauteur de distribution constante.

A travers des évidements spéciaux aux supports de ressorts, ce réglage peut être effectué rapidement et sans effort.

Une poignée de poussée de sécurité en AISI 304 avec des éléments latéraux robustes de protection contre les chocs en matière plastique est montée côté commande. Avec un diamètre de tube de 28 mm, celle-ci permet de pousser le distributeur de façon ergonomique.

Le distributeur est roulant à l'aide de roues en matière plastique (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm).

De robustes butoirs de protection contre les chocs en matière plastique aux quatre coins du distributeur protègent l'appareil et le mobilier des détériorations.

### Accessoires / options

* Capots transparents en polycarbonate
* Capots isolés en EPP, gris argent
* Clip de retenue pour capots

(à clipser à la poignée de poussée. Offre place pour 2 capots en polycarbonate ou 1 capot en EPP)

* Signal de réalimentation

(indique à temps au personnel quand les assiettes arrivent à épuisement dans le tube correspondant)

* Protection périphérique contre les chocs
* 4 guidages d'assiettes supplémentaires par tube

(à l'aide des guidages d'assiettes supplémentaires, on peut dépiler de manière sûre dans le tube à assiettes 4 piles de petites pièces de vaisselle telles que par exemple des coupes à salade et à dessert ou des bols de soupe. Les guidages d'assiettes supplémentaires assistent en outre le dépilage de formes de vaisselle exotiques)

* Tablette basculante sur le petit côté
* Cadre d'accrochage GN frontal

(Offre place pour 3 récipients Gastronorm GN 1/6)

* Tiroir de nettoyage
* Corps en acier inoxydable revêtu à la poudre en couleurs différentes
* Autres modèles de roues voir liste complète de prix

**Caractéristiques techniques**

Matériau: AISI 304

Poids: env. 56 kg

Charge utile max.: 160 kg

Capacité: env. 160 assiettes (selon la hauteur de la pile)

Dimensions de la vaisselle: ronde: Ø 18-33 cm

 polygonale:
 max. 28x28 cm

Nombre de tubes: 2

Hauteur d'empilage
avec capot: 800 mm

Hauteur d'empilage
sans capot: 785 mm

Emissions: Le niveau sonore de l'appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Grands tubes à assiettes carrés pour une flexibilité élevée lors du garnissage avec différentes tailles et formes d'assiettes
* Plate-forme d'empilage de hauteur particulièrement faible, guidée anticoincement
* Tiges de guidage élevées pour un maintien sûr des assiettes même sans capots
* Tubes à assiettes amovibles
* Réglage simple des ressorts grâce au système Easy-Setting

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: TS-2 18-33

Référence: 573776