# Tellerspender TSE-1 18-33 ET 630

# (zum Einbau)

**Abmessungen**

Länge: 425 mm

Breite: 425 mm

Höhe: (inkl. Tellerführungen) 760 mm

**Ausführung**

Der Einbau-Tellerspender ist komplett in CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 ausgeführt und besteht aus einer quadratischen Tellerröhre. Die Tellerröhre verfügt über eine besonders flache Stapelplattform, die verkantsicher geführt wird.

Mithilfe von vier rilsanbeschichteten Tellerführungsstäben lässt sich diese über ein Lochraster am Boden flexibel und ohne Werkzeug auf unterschiedliche Tellergrößen und Tellerformen einstellen. In der Tellerröhre können beispielsweise runde Teller mit einem Durchmesser von 18 – 33 cm, sowie eckige Teller bis maximal 28 x 28 cm gestapelt werden.

Die Tellerführungsstäbe ragen über den Flanschring des Spenders hinaus. Dadurch können mehr Teller sicher abgestapelt werden.

Durch Ein- bzw. Aushängen der Zugfedern kann die Federspannung entsprechend dem Stapelgut reguliert werden, um eine gleichbleibende Ausgabehöhe zu gewährleisten.

Durch spezielle Aussparungen an den Federhaltern lässt sich diese Einstellung schnell und ohne großen Aufwand durchführen.

### Zubehör/ Optionen

* Transparente Abdeckhaube aus Polycarbonat
* Isolierte Abdeckhaube aus EPP, silbergrau
* Nachfüllsignal

(Zeigt dem Personal rechtzeitig an, wenn die Teller in der entsprechenden Röhre zu Ende gehen)

* 4 zusätzliche Tellerführungen pro Röhre

(Mithilfe der zusätzlichen Tellerführungen können in der Tellerröhre 4 Stapel kleine Geschirrteile wie bspw. Salat-, Dessert-, oder Suppenschalen abgestapelt werden. Die zusätzlichen Tellerführungen unterstützen zudem bei der Abstapelung ausgefallener Tellerformen)

**Technische Daten**

Werkstoff: CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301

Gewicht: ca. 13 kg

Max. Zuladung: 65 kg

Kapazität: ca. 70 Teller (abhängig von der Stapelhöhe)

Geschirrmaße: Rund: Ø 18-33 cm

 Eckig: max. 28x28 cm

Einbautiefe: 630 mm

Arbeitsplattenausschnitt: (siehe Zeichnung Ausschnittsmaß)

Anzahl Röhren: 1

Stapelhöhe mit

Abdeckhaube: 685 mm

Stapelhöhe ohne

Abdeckhaube: 670 mm

### Besonderheit

* Große, quadratische Tellerröhre für hohe Flexibilität bei der Bestückung mit unterschiedlichen Tellergrößen und Tellerformen
* Besonders flache, verkantsicher geführte Stapelplattform
* Hohe Führungsstangen für sicheren Halt der Teller auch ohne Abdeckhaube
* Einfache Federeinstellung durch das Easy-Setting System

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: TSE-1 18-33 ET 630

Best.-Nr.: 573780