# Distributeur d'assiettes TSE-1 18-33 ET 750

# (à encastrer)

**Dimensions**

Longueur: 425 mm

Largeur: 425 mm

Hauteur: (y compris guidages d'assiettes) 875 mm

**Version**

Le distributeur d'assiettes à encastrer est réalisé complètement en AISI 304 et est constitué d'un tube à assiettes carré. Le tube à assiettes dispose d'une plate-forme d'empilage de particulièrement faible hauteur qui est guidée anticoincement.

A l'aide de quatre barres de guidage d'assiettes revêtues de rilsan, celle-ci peut être réglée de manière flexible et sans outil aux différentes tailles et formes d'assiettes via un panneau perforé dans le plancher. Dans le tube à assiettes, on peut par exemple empiler des assiettes rondes d'un diamètre de 18 – 33 cm, ainsi que des assiettes polygonales jusqu'à maximum 28 x 28 cm.

Les barres de guidage d'assiettes dépassent de la bride du distributeur. Ceci permet de dépiler plus d'assiettes de manière sûre.

L'accrochage et le décrochage de ressorts de traction permettent de régler la tension des ressorts en fonction des articles empilés, afin de garantir une hauteur de distribution constante.

A travers des évidements spéciaux aux supports de ressorts, ce réglage peut être effectué rapidement et sans effort.

### Accessoires / options

* Capot transparent en polycarbonate
* Capot isolé en EPP, gris argent
* Signal de réalimentation

(indique à temps au personnel quand les assiettes arrivent à épuisement dans le tube correspondant)

* 4 guidages d'assiettes supplémentaires par tube

(à l'aide des guidages d'assiettes supplémentaires, on peut dépiler de manière sûre dans le tube à assiettes 4 piles de petites pièces de vaisselle telles que par exemple des coupes à salade et à dessert ou des bols de soupe. Les guidages d'assiettes supplémentaires assistent en outre le dépilage de formes de vaisselle exotiques)

**Caractéristiques techniques**

Matériau: AISI 304

Poids: env. 14 kg

Charge utile max.: 75 kg

Capacité: env. 80 assiettes (selon la hauteur de la pile)

Dimensions de la vaisselle: ronde: Ø 18-33 cm

 polygonale:
 max. 28x28 cm

Profondeur
d'encastrement: 750 mm

Découpe du plan de travail: (voir plan de dimensions de la découpe)

Nombre de tubes: 1

Hauteur d'empilage
avec capot: 800 mm

Hauteur d'empilage
sans capot: 785 mm

Emissions: Le niveau sonore de l'appareil au niveau du poste de travail est inférieur à 70 dB(A)

### Particularité

* Grand tube à assiettes carré pour une flexibilité élevée lors du garnissage avec différentes tailles et formes d'assiettes
* Plate-forme d'empilage de hauteur particulièrement faible, guidée anticoincement
* Tiges de guidage élevées pour un maintien sûr des assiettes même sans capot
* Réglage simple des ressorts grâce au système Easy-Setting

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: TSE-1 18-33 ET 750

Référence: 573781