# Chariot de service SW 10x6-3 BASIC GDD

**Dimensions**

Longueur: 1100 mm

Largeur: 700 mm

Hauteur: 1290 mm

Dimensions intérieures:

Hauteur entre les tablettes: 445 mm

Tablettes: 1000 x 600 mm

**Version**

Chariot de service SW 10x6 en modèle de base.

Le chariot de service est fabriqué en acier inoxydable, AISI 304. Trois tablettes embouties soudées sont placées entre des tubes ronds solides de D = 25 mm. La surface des tablettes est microlisée. Les tubes ronds sur les petits côtés sont utilisés comme poignées de poussée. Un bord profilé périphérique de 35 mm avec rebord pour les tablettes, le galetage de l'arête de la tablette ainsi que des cordons de soudure continus entre le cadre tubulaire et les tablettes renforcent la stabilité du chariot de service.

Les tablettes sont garnies par en dessous d'un revêtement insonorisant. L'écartement des tablettes est conçu de telle façon que les couvercles GN puissent être insérés dans une galerie GDD (référence 574 167). Le domaine d'application du chariot de service est le rangement, le séchage, le transport et la mise à disposition dans les règles de l'art de couvercles Gastronorm.

Le chariot de service roule sur des roues en matière plastique suivant DIN 18867, partie 8 (4 roues pivotantes, dont 2 avec frein, diamètre des roues 125 mm). Les roues sont emboîtées dans le cadre tubulaire. Des butées murales en matière plastique (polyéthylène) aux quatre coins protègent de la détérioration.

**Accessoires/options**

* Galerie GDD en acier inoxydable pour le logement de couvercles GN (référence 574 167)

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable,

polyamide (PA)

Poids: 21,8 kg

Capacité portante  
par chariot: 120 kg

Capacité portante  
par tablette: 80 kg

Nombre de tablettes: 3

Capacité: 3 galeries GDD

### Particularité

* Bord profilé périphérique des tablettes à titre de renforcement de la stabilité du chariot de service et afin d'empêcher les objets déposés de glisser latéralement
* Galetage de l'arête de la tablette: des bords enroulés assurent une stabilité élevée et protègent le personnel des blessures.

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: SW 10x6-3 BASIC GDD

Référence 574 166