# Aufsatzgestell GDD

**Abmessungen**

Länge: 963 mm

Breite: 496 mm

Höhe: 231 mm

**Ausführung**

Das Aufsatzgestell GDD dient zum sachgerechten Aufbewahren, Trocknen, Transportieren und Bereitstellen von Gastronorm-Deckeln mit Formschlussdichtung. Es ist komplett aus CNS 18/10, Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt. Das Aufsatzgestell besteht aus einer gekanteten Plattform und aufgeschweißten Rundrohrbügeln. Zwischen den einzelnen Bügeln können Gastronorm-Deckel im Format GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 und GN 2/3 eingeschoben werden. Durch die spezielle Ausführung der Kantungen eignet sich das Gestell zum Aufsetzen auf Servierwagen-Borde 10x6.

**Zubehör/ Optionen**

# Servierwagen SW 10x6-3 BASIC GDD (Best.Nr. 574 166)

**Technische Daten**

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10,

 Werkstoff-Nr. 1.4301

Gewicht: 10,2 kg

Bestückungsbügel: 31 Stück

Materialstärke Bügel: 5 mm

Kapazität: 30x GN-Deckel GDD 1/1 bzw.

 60x GN-Deckel GDD 1/2

 bzw.

 90x GN-Deckel GDD 1/3

### Besonderheit

* Passend für Servierwagen-Borde 10x6

**Fabrikat**

Hersteller: B.PRO

Typ: Aufsatzgestell GDD

Best.Nr. 574167