# Galerie GDD

**Dimensions**

Longueur: 963 mm

Largeur: 496 mm

Hauteur: 231 mm

**Version**

La galerie GDD sert au rangement, au séchage, au transport et à la mise à disposition dans les règles de l'art de couvercles Gastronorm avec joint mécanique. Il est complètement exécuté en acier inoxydable, AISI 304. La galerie est constituée d'une plate-forme à rebord et d'étriers en tube rond soudé. Des couvercles Gastronorm au format GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 et GN 2/3 peuvent être insérés entre les étriers individuels. Grâce à l'exécution spéciale des rebords, le châssis convient pour le placement sur des tablettes de chariot de service 10x6.

**Accessoires/options**

# Chariot de service SW 10x6-3 BASIC GDD (référence 574 166)

**Caractéristiques techniques**

Matériau: Acier inoxydable,

AISI 304

Poids: 10,2 kg

Etriers de garnissage: 31 pièces

Epaisseur de matériau  
des étriers: 5 mm

Capacité: 30 couvercles GN GDD 1/1

ou

60 couvercles GN GDD 1/2

ou

90 couvercles GN GDD 1/3

### Particularité

* Convient pour tablettes de chariot de service 10x6

**Marque**

Fabricant: B.PRO

Type: Galerie GDD

Référence 574 167