**COOK Induktionskochfeld**

**mit zwei runden Kochzonen**

**BC IH 2Z 5000**

**Abmessungen:**

Länge: 620 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 240 mm

**Ausführung Gehäuse:**

Das 2-Zonen-Induktionskochfeld ist komplett aus mikroliertem Edelstahl CNS ausgeführt (Chromnickelstahl 18/10; WN 1.4301 / AISI 304), ausgestattet mit höhenverstellbaren Drehfüßen. In die Abdeckung ist ein 6 mm starkes Glaskeramikfeld flächenbündig eingesetzt und mit hochtemperatur-beständigem und hochelastischem Dichtmittel verfugt. Die Glaskeramikfläche ist mit zwei kreisrunden Markierungen zur korrekten Platzierung der Töpfe und Pfannen versehen. Die Luftansaugöffnung befindet sich unterhalb des Gerätes und erfolgt über einen abnehmbaren Luftfilter. Die Abluft erfolgt über rückseitig in der Abdeckung angebrachte Lüftungsschlitze. Das Gerät ist so konzipiert, dass es an eine direkt angrenzende Rückwand aufgestellt werden kann.

An der Vorderseite ist ein zur besseren Einsicht und Bedienergonomie nach hinten geprägter Bedienbereich zur Aufnahme der Leistungsregler fugenlos eingezogen.

**Elektrische Ausrüstung:**

Das Gerät ist mit einem mikroprozessor-gesteuerten E.G.O.-Induktionsgenerator ausgestattet. Die Kochzonen können getrennt voneinander geregelt werden und sind durch Markierungen auf der Bedienfolie gekennzeichnet. Durchmesser je Induktionsspule: 220 mm. Automatische Topferkennung ab einem Topf-/ Pfannendurchmesser von 120 mm. Die stufenlose Leistungsregelung erfolgt durch zwei in den Bedienbereich eingebaute Drehknebel. Eine Kontrollleuchte gibt Auskunft über den Betriebszustand und den Fehlercode bei Störungen. Das Gerät ist komplett elektrisch verdrahtet und mit einem an der Unterseite schräg nach hinten austretenden 1,5 m langen Anschlusskabel mit 400 V, 16 A-CEE-Stecker ausgestattet.

**Zubehör / Optionen:**

* Glaskeramik-Reinigungsschaber

Best.-Nr.: 568 489

* Klemmsteg zur Überbrückung des Spaltes zu anderen COOK-Geräten

Best.-Nr.: 574 298

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10 (1.4301 /

AISI 304)

 Glaskeramik

Gewicht: ca. 27 kg

Schutzart: IP X4

Wärmeabgabe sensibel: 0,35 kW

Wärmeabgabe latent: 0,14 kW

Kochzonen: 2 Stück je Ø 220 mm

Generatortyp: E.G.O.- QUAD Plus Duo Tray

Anschlusswert: 400 V / 3N PE AC

 50-60 Hz / 2 x 2,5 kW

(5 kW)

**Besonderheiten:**

* Hoher Wirkungsgrad durch Induktionstechnik
* Geringe Wärmeabstrahlung
* Energiesparendes Kochen
* Mikrolierte CNS-Oberfläche
* Geprägter Bedienbereich
* Hochleistungs-Induktionsgenerator

made by E.G.O.

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: BC IH 2Z 5000

Best.Nr.: 574 199