**B.PRO COOK inductiekookplaat**

**met twee ronde kookzones**

**BC IH 2Z 5000**

**Afmetingen:**

Lengte: 620 mm

Breedte: 400 mm

Hoogte: 240 mm

**Uitvoering behuizing:**

De tweezone-inductiekookplaat is compleet uitgevoerd in gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal 18/10; mat.nr. 1.4301 / AISI 304), voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. In de bovenzijde is een 6 mm dikke glaskeramische zone vlak ingelaten en afgewerkt met een afdichtmiddel met hoge temperatuurbestendigheid en elasticiteit. Het glaskeramische oppervlak is voorzien van twee cirkelvormige markeringen voor een juiste plaatsing van kook- en braadpannen. Lucht wordt aangezogen via een opening onder het apparaat en een afneembaar luchtfilter. Lucht wordt afgevoerd via achter in de bovenzijde aangebrachte luchtspleten. Het apparaat is zo ontworpen, dat het direct tegen een achterwand kan worden geplaatst.

Aan de voorzijde bevindt zich een naadloos aangebracht schuin bediengedeelte voor de vermogensregelaars, voor een beter zicht en ergonomische bediening.

**Elektrische uitrusting:**

Het apparaat is voorzien van een microprocessorgestuurde E.G.O.-inductiegenerator. De kookzones kunnen gescheiden van elkaar worden geregeld en zijn door middel van symbolen op het bediengedeelte gemarkeerd. Diameter per inductiespoel: 220 mm. Automatische pandetectie vanaf een pandiameter van 120 mm. Met twee in het bediengedeelte aangebrachte draaiknoppen kan traploos het vermogen worden geregeld. Een controlelampje geeft de bedrijfsstand en de foutcode bij storingen aan. Het apparaat is volledig elektrisch bedraad en voorzien van een aan de onderzijde schuin naar achter lopend, 1,5 m lang aansluitsnoer met 400 V, 16 A CEE-stekker.

**Toebehoren/opties:**

* Reinigingsschaaf voor glaskeramische oppervlakken

Bestelnr.: 568 489

* Klemrand voor overbrugging van de spleet met andere B.PRO COOK-apparaten

Bestelnr.: 574 298

**Technische gegevens:**

Materiaal: Roestvrij staal 18/10 (1.4301/AISI 304)

 Glaskeramiek

Gewicht: ca. 27 kg

Beschermingsklasse: IP X4

Warmteafgifte voelbaar: 0,35 kW

Warmteafgifte latent: 0,14 kW

Kookzones: 2 stuks van elk Ø220 mm

Generatortype: E.G.O.-QUAD Plus Duo Tray

Aansluitwaarde: 400 V / 3N PE AC

 50-60 Hz / 2x2,5 kW

(5 kW)

**Bijzonderheden:**

* Hoog rendement door inductietechniek
* Geringe warmteuitstraling
* Energiebesparend koken
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Schuin bediengedeelte
* Hoogvermogen inductiegenerator
made by E.G.O.

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BC IH 2Z 5000

Bestelnr.: 574 199