**B.PRO COOK inductiewok**

**met een cuvet**

**BC IW 3500**

**Afmetingen:**

Lengte: 620 mm

Breedte: 400 mm

Hoogte: 240 mm

**Uitvoering behuizing:**

De inductiewok is compleet uitgevoerd in gemicroleerd roestvrij staal (chroomnikkelstaal 18/10; mat.nr. 1.4301 / AISI 304), voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. De bovenzijde is bij de kookzone verdiept en daaronder is een 6 mm dikke, naar binnen gewelfde, halve-bolvormige glaskeramische cuvet ingelaten en afgewerkt met een afdichtmiddel met hoge temperatuurbestendigheid en elasticiteit. Lucht wordt aangezogen via een opening onder het apparaat en een afneembaar luchtfilter. Lucht wordt afgevoerd via achter in de bovenzijde aangebrachte luchtspleten. Het apparaat is zo ontworpen, dat het direct tegen een achterwand kan worden geplaatst.

Aan de voorzijde bevindt zich een naadloos aangebracht schuin bediengedeelte voor de vermogensregelaar, voor een beter zicht en ergonomische bediening.

**Elektrische uitrusting:**

Het apparaat is voorzien van een microprocessorgestuurde E.G.O.-inductiegenerator. Diameter van de inductiecuvet: 300 mm. Met een in het bediengedeelte aangebrachte draaiknop kan traploos het vermogen worden geregeld. Een controlelampje geeft de bedrijfsstand en de foutcode bij storingen aan. Het apparaat is volledig elektrisch bedraad en voorzien van een aan de onderzijde schuin naar achter lopend, 1,5 m lang aansluitsnoer met 230 V, 16 A stekker met randaarde.

**Toebehoren/opties:**

* Wok met ronde bodem van roestvrij staal, Ø360 mm, capaciteit maximaal 5,5 liter

Bestelnr.: 573 513

* Klemrand voor overbrugging van de spleet met andere B.PRO COOK-apparaten

Bestelnr.: 574 298

**Technische gegevens:**

Materiaal: Roestvrij staal 18/10 (1.4301/AISI 304)

Glaskeramiek

Gewicht: ca. 18 kg

Beschermingsklasse: IP X4

Warmteafgifte voelbaar: 0,14 kW

Warmteafgifte latent: 0,06 kW

Generatortype: E.G.O.-ATICS

Aansluitwaarde: 220-240V / 1N PE AC 50-60 Hz / 3,5 kW

**Bijzonderheden:**

* Hoog rendement door inductietechniek
* Geringe warmteuitstraling
* Energiebesparend koken
* Gemicroleerd RVS-oppervlak
* Schuin bediengedeelte
* Hoogvermogen inductiegenerator  
  made by E.G.O.

**Fabricaat:**

Fabrikant: B.PRO

Type: BC IW 3500

Bestelnr.: 574 201