**B.PRO COOK Wok à induction**

**avec une cuvette**

**BC IW 5000**

**Dimensions:**

Longueur: 620 mm

Largeur: 400 mm

Hauteur: 240 mm

**Version de boîtier:**

Le wok à induction est fabriqué entièrement en acier inoxydable microlisé (AISI 304) et est équipé de pieds rotatifs réglables en hauteur. Le recouvrement est cambré vers l'intérieur au niveau de la zone de cuisson, en dessous se trouve une cuvette vitrocéramique hémisphérique de 6 mm d'épaisseur, bombée vers l'intérieur et étanchée à l'aide d'un produit d'étanchéité résistant aux températures élevées et fortement élastique. L'orifice d'aspiration d'air se trouve en dessous de l'appareil et possède un filtre à air amovible. L'évacuation de l'air vicié se fait via des fentes de ventilation prévues à l'arrière dans le recouvrement. L'appareil est conçu de façon à pouvoir être installé directement contre une paroi arrière.

A la face avant, une zone de commande estampée vers l'arrière afin d'améliorer la visibilité et l'ergonomie de commande est insérée sans solution de continuité et accueille le régulateur de puissance.

**Caractéristiques électriques:**

L'appareil est équipé d'un générateur à induction E.G.O. commandé par microprocesseur. Diamètre de la cuvette à induction: 300 mm. La régulation continue de puissance se fait avec un bouton rotatif incorporé dans la zone de commande. Un voyant de contrôle renseigne sur l'état de fonctionnement et le code d'erreur en cas de défauts. L'appareil est complètement câblé électriquement et équipé d'un câble de raccordement de 1,5 m de long avec fiche CEE 400 V, 16 A sortant en oblique vers l'arrière à la face inférieure.

**Accessoires/options:**

* Wok à fond rond en acier inoxydable, ø 360 mm, capacité max. 5,5 litres

Référence 573 513

* Barre à clipser pour ponter l'interstice avec d'autres appareils B.PRO COOK

Référence: 574 298

**Caractéristiques techniques:**

Matériau: Acier inoxydable
(AISI 304)

 Vitrocéramique

Poids: env. 18 kg

Degré de protection: IP X4

Dissipation de chaleur sensible: 0,20 kW

Dissipation de chaleur latente: 0,08 kW

Type de générateur: E.G.O.-ATICS

Valeur de raccordement: 400 V / 3N PE AC

 50–60 Hz / 5,0 kW

**Particularités:**

* Rendement élevé grâce à la technique à induction
* Faible rayonnement thermique
* Cuisson économisant l'énergie
* Surface acier inoxydable microlisée
* Zone de commande estampée
* Générateur à induction de haute puissance
made by E.G.O.

**Marque:**

Fabricant: B.PRO

Type: BC IW 5000

Référence: 574 202