**COOK Grillplatte**

**mit gerillter Grillfläche**

**BC GR 3500**

**Abmessungen:**

Länge: 620 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 240 mm

**Ausführung Gehäuse:**

Die Grillplatte ist komplett aus mikroliertem Edelstahl CNS ausgeführt (Chromnickelstahl 18/10; WN 1.4301 / AISI 304), ausgestattet mit höhenverstellbaren Drehfüßen. In die Abdeckung ist eine vertieft liegende, gerillte gerade Grillfläche (506 mm x 304 mm) aus vergütetem, korrosionsbeständigem Chromstahl (1.2316) umlaufend fugenlos eingeschweißt. Große Eckradien sorgen für eine optimale Reinigung und Hygiene. Die Grillplatte ist 15 mm stark und sorgt für eine optimale Temperaturspeicherung und eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Im vorderen Bedienbereich der Grillfläche befindet sich eine unbeheizte Ruhezone (70 mm x 304 mm) mit einer runden Ablauföffnung. Im Korpus befindet sich unterhalb der Ablauföffnung eine großvolumige und vollständig ausziehbare Fettauffangwanne, die an der Geräte-Vorderseite entnommen wird. An der Vorderseite ist ein zur besseren Einsicht und Bedienergonomie nach hinten geprägter Bedienbereich zur Aufnahme des Temperaturreglers fugenlos eingezogen. Das Gerät ist so konzipiert, dass es an eine direkt angrenzende Rückwand aufgestellt werden kann.

**Elektrische Ausrüstung:**

Das Gerät ist mit einem stufenlosen Temperaturregler ausgestattet. Die gleichmäßige, vollflächige Beheizung der Grillfläche erfolgt durch an der Unterseite der Grillfläche angebrachte Rohrheizkörper. Durch den oberflächennahen Temperaturfühler werden Temperaturabweichungen gegenüber dem eingestellten Sollwert schnell registriert und ausgeglichen. Die Temperaturregelung von 80°C bis 250°C erfolgt durch einen in den Bedienbereich eingebauten Drehknebel. 2 Kontrollleuchten geben Auskunft über den Betriebszustand sowie zur Aufheizphase. Das Gerät ist komplett elektrisch verdrahtet und mit einem an der Unterseite schräg nach hinten austretenden 1,5 m langen Anschlusskabel mit 230 V, 16 A-Schuko-Stecker ausgestattet.

**Zubehör / Optionen:**

* Spritzschutz

Best.-Nr.: 574 256

* Grill-Reinigungsschaber

Best.-Nr.: 574 306

* Klemmsteg zur Überbrückung des Spaltes zu anderen COOK-Geräten

Best.-Nr.: 574 298

* COOK Antihaft-Pflege 500ml

pflegt und schützt die Grillfläche und sorgt für ein verbessertes Antihaftverhalten

Best.-Nr. 574 302

**Technische Daten:**

Werkstoff: CNS 18/10 (1.4301 /

AISI 304)

Gewicht: ca. 31 kg

Fettauffangwanne: Fassungsvermögen

ca. 1,6 Liter

Wannentiefe: 30 mm

Schutzart: IP X4

Wärmeabgabe sensibel: 1,16 kW

Wärmeabgabe latent: 1,40 kW

Anschlusswert: 230 V / 1N PE AC

50-60 Hz / 3,5 kW

**Besonderheiten:**

* Grillfläche aus speziellem Stahl
* Extrem Leistungsstark bis 250°C
* Großvolumige Fettauffangwanne
* Mikrolierte CNS-Oberfläche
* Geprägter Bedienbereich
* Lieferumfang inkl. Fettablaufstopfen aus Teflon

**Fabrikat:**

Hersteller: B.PRO

Typ: BC GR 3500

Best.Nr.: 574 206