**B.PRO COOK Zone de cuisson vitrocéramique**

**avec 2 zones de cuisson**

**BC CH 4300**

**Dimensions:**

Longueur: 620 mm

Largeur: 400 mm

Hauteur: 240 mm

**Version de boîtier:**

La plaque de cuisson vitrocéramique est fabriquée entièrement en acier inoxydable microlisé (AISI 304) et est équipée de pieds rotatifs réglables en hauteur. Une plaque vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur est insérée à fleur dans le recouvrement et étanchée à l'aide d'un produit d'étanchéité résistant aux températures élevées et fortement élastique. La plaque vitrocéramique est pourvue de deux marquages circulaires pour le placement correct des casseroles et poêles. L'appareil est conçu de façon à pouvoir être installé directement contre une paroi arrière.

A la face avant, une zone de commande estampée vers l'arrière afin d'améliorer la visibilité et l'ergonomie de commande est insérée sans solution de continuité et accueille le régulateur de puissance.

**Caractéristiques électriques:**

L'appareil est équipé de deux régulateurs d'énergie. En dessous de la surface vitrocéramique sont montés deux éléments de chauffage par rayonnement Highlight E.G.O. Les zones de cuisson ont un diamètre de 170 mm et 220 mm et une puissance absorbée de 1,8 kW et 2,5 kW. La régulation d'énergie se fait via deux boutons rotatifs, respectivement un bouton rotatif par zone de cuisson. Un voyant de contrôle par zone de cuisson renseigne sur l'état de fonctionnement. L'appareil est complètement câblé électriquement et équipé d'un câble de raccordement de 1,5 m de long avec fiche CEE 400 V, 16 A sortant en oblique vers l'arrière à la face inférieure.

**Accessoires/options:**

* Grattoir de nettoyage pour plaque vitrocéramique

Référence: 568 489

* Barre à clipser pour ponter l'interstice avec d'autres appareils B.PRO COOK

Référence: 574 298

**Caractéristiques techniques:**

Matériau: Acier inoxydable
(AISI 304)

 Vitrocéramique

Poids: env. 12 kg

Degré de protection: IP X4

Dissipation de chaleur sensible: 0,86 kW

Dissipation de chaleur latente: 0,34 kW

Valeur de raccordement: 400 V / 3 N PE AC 50–60 Hz / 4,3 kW

**Particularités:**

* Surface acier inoxydable microlisée
* Zone de commande estampée
* Chauffage de qualité made by E.G.O.

**Marque:**

Fabricant: B.PRO

Type: BC CH 4300

Référence: 574 209